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一、GPS
　　全球衛星定位系統（Global Positioning System, GPS）是美國國防部所發展及維護，由 24 顆距離地表 20,200 公里高空的衛星群所組成。這些衛星以 55 度等角均勻地分佈在六個軌道面上，並以 11 小時 58 分為一個運轉週期環繞地球。
　　GPS 接收器透過同時接收四顆以上衛星的訊號，利用三角測量原理計算出接收器所在位置的經緯度與高度。接收器愈多顆衛星訊號、訊號品質愈好，定位精度就愈高。
◆ 2026 年補充 ◆
▎ 現代 GNSS：四大全球系統並存
　　GPS 只是全球衛星導航系統（GNSS, Global Navigation Satellite System）的其中一個。目前運作中的全球系統有四個：
· 美國 GPS：最早、最普及
· 俄羅斯 GLONASS：高緯度地區表現較佳
· 歐盟 Galileo：民用導向、精度優異
· 中國北斗（BeiDou）：亞太地區訊號強
· 加上日本 QZSS（準天頂）區域系統，以東亞為主要服務區
▎ 智慧型手機的多系統支援
　　iPhone 自 iPhone 12 起（2020）即支援 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS 並具備 L1+L5 雙頻定位；多數中高階 Android 手機也支援四大系統同步接收。在山區、峽谷、都市高樓間可顯著減少訊號遺失。
▎ 精度等級
· 一般手機單機定位：3–5 公尺（開闊空間、良好條件下可達次公尺級）
· 專業 RTK（即時動態定位）：公分級（平面誤差 < 5 cm）
▎ 台灣定位服務
　　內政部國土測繪中心建置維運 e-GNSS 即時動態定位系統，採用 VBS-RTK（虛擬基準站即時動態定位）技術，覆蓋全台灣，平面精度優於 5 公分、高程精度優於 10 公分，供政府機關、測量業者、學術研究使用。
▎ 給童軍的實用建議
　　野外活動時開啟手機 GNSS 多系統接收並預先下載離線地圖，出發前確認衛星定位正常，即使無網路也能掌握座標與方位。但請記得——電池耗盡時，指北針與地圖永遠是最後一道保命防線。
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