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一、比例尺
▎ 比例種類
　　將實際距離及面積依一定比率縮小繪成地圖，這比率稱為地圖比例，由於每張地圖的比例都因需要而不同，所以必須在地圖上註明，通常註明的方法有四種：
· 文字表達：例如 1 厘米比 1 千米（1 CM TO 1 KM）
· 比例尺：圖示形式
· 分數比：1 / 25,000
· 比例式：例如 1:2,000、1:5,000
▎ 距離與面積的關係
　　實地距離在 1:10,000 的地圖上比較在 1:25,000 的地圖上長度會大一倍；但面積則為開方倍數加大或縮小。
▎ 距離的量度
　　量度地圖兩點之距離，必須以圖例中心點為準，如建築物、燈塔、山頂等之圖例，其量度之方法如下：
1. 直線的距離 ── 利用直尺或紙邊在地圖上量度距離，然後放在地圖邊的比例尺旁，便可找出實際的距離。
1. 曲線的距離 ── 將整段曲線分成若干段直線量度，或利用線來量度，亦可用紙邊沿著曲線曲折展轉然後度其長度。利用量距器量出圖上距離再化成實際之平面距離，誤差較少，最為理想。
1. 略估計距離 ── 香港 1:25,000 地圖上每一方格的任何一邊長度通常都是 4 CM，實際距離是 1 公里，可用來作粗略估計地面上事物的實際距離。
◆ 圖解 ◆
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比例尺圖例
◆ 圖解 ◆
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比例尺示意圖
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