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一、聲光通訊
　　（本章節內容請見下列子章節）
（一）通訊方式
　　聲光通訊言下之意就是透過聲音或光線（視覺效果）的表現方式來傳達訊號，例如中國古代所使用的烽火、哨子、煙霧、手電筒、鏡子折射陽光、敲打物品……等等的方式，都可用來當作是聲光通訊的工具，並達到通訊的效果。
（二）訊號表示法
	代表意義
	繁碼
	簡碼

	開始或完畢
	‧‧‧‧‧‧‧‧
	‧‧‧‧‧‧‧‧

	請發或答號
	‧‧—
	‧‧—

	數目記號
	——‧
	——‧

	成語記號
	‧—‧
	‧—‧

	錯誤或重發
	——
	——

	一
	‧————
	‧—

	二
	‧‧———
	‧‧—

	三
	‧‧‧——
	‧‧‧—

	四
	‧‧‧‧—
	‧‧‧‧—

	五
	‧‧‧‧‧
	‧

	六
	—‧‧‧‧
	—‧‧‧‧

	七
	——‧‧‧
	—‧‧‧

	八
	———‧‧
	—‧‧

	九
	————‧
	—‧

	０
	—————
	—

	求救
	‧‧‧———‧‧‧
	‧‧‧———‧‧‧


（三）通訊流程說明
　　收信與發信流程請參考收信與發信流程說明
　　聲光通訊要點
１、通訊步驟：
1. 譯成電碼：發信人利用電碼本查出每個字的電碼。
1. 開始：發方以「開始」通告，收方以「請發」回覆後即開始通訊。每次以一個國字為單位，發完等收方回覆「答號」後，再繼續發訊。
1. 修正：發訊錯誤時，發出「錯誤重發」，待答覆後再重發;若收方無法辨識訊號，也以「錯誤重發」答覆，請發方再發。
1. 數字與成語：前後均要加「數字記號」或「成語記號」區隔。
1. 完畢：發方發「完畢」，收方檢查無誤後，以「答號」或「完畢」回覆。
２、注意事項：
1. 短聲(光)代表「點」，長聲(光)代表「畫」，長短聲(光)要分別清楚，通常「一畫」的聲(光)長度為「一點」約三倍長。
1. 從通訊開始到結束，「點」與「畫」的間隔長短要一致，速度要一樣。
· (3每發完一個號碼，要稍停頓約一「點」的時間;每發完一個字(四個號碼)，等收到「答號」後再繼續通訊。
1. 若以手電筒發訊時，用書本等物品遮光以控制光線長短，可避免損害手電筒開關。
