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分類：方位、地圖與估測 · 作者：陳志南
一、Silva 指北針構造
　　Silva 指北針是童軍運動中最廣為使用的透明底板型指北針，其結構設計精巧，每個部件都有特定功能。以下介紹九個主要構造：
◆ Silva 指北針構造圖 ◆
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	編號
	部件名稱
	功能說明

	(1)
	表尺
	與一般的尺功用相同

	(2)
	指示目標標記
	指著要測量的目標或是測量出來的方位角

	(3)
	比例尺
	新式指北針可用來直接換算比例尺

	(4)
	磁針
	紅色一端指著北方

	(5)
	刻度轉盤
	刻有 0~360 度，用來確定方位角

	(6)
	放大鏡
	讀圖使用

	(7)
	方位指示線
	是指示目標標記的延伸，用來讀出正確刻度（為指示目標標記延伸於刻度轉盤上的一條白線）

	(8)
	方位指標
	使用時與磁針紅色一端重疊，永遠指向北方

	(9)
	南北準線
	配合地圖使用


　　提示：熟悉各部件名稱與功能是使用指北針的第一步，建議童軍實地操作時逐一辨識。
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