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一、指北針使用方式
　　指北針在野外活動中有兩種基本使用方式：測量目標物（求得某目標物的方位角）與測量方位角（已知方位角求其所在方向）。詳見下列子章節。
（一）測量目標物
　　條件：測量某一個目標物，以求得其方位角。
1. 將指北針前端的指示目標標記對準要測量的目標物。
1. 旋轉刻度轉盤，使轉盤內的方位指標與磁針紅色一端重疊。
1. 方位指示線所指的刻度就是測量目標物所在的方位角。
◆ 圖解 ◆
[image: file:///Users/chenzhidedemacstudio/Projects/scout-platform/apps/scout-km/media/knowledge/mapping/6fdd8ac695014acc.jpeg]
測量目標物操作三步驟
（二）測量方位角
　　條件：測量某一個目標物，以求得其方位角
　　條件：已知一個方位角，要找出他所在的方向
（一）將指北針前端的指示目標標記對準要測量的目標物。
（二）轉動指北針的透明底盤（整個指北針一起轉動），直到方位指標與磁針紅色一端重疊為止。
◆ 圖解 ◆
[image: file:///Users/chenzhidedemacstudio/Projects/scout-platform/apps/scout-km/media/knowledge/mapping/f6522af54bfc447c.jpeg]
測量方位角操作兩步驟
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