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一、刀、斧、鋸的使用
　　（本章節內容請見下列子章節）
（一）前言
　　東北有三寶：人蔘、貂皮、烏拉草；童軍也有三寶：童軍繩、童軍棍、童軍刀。
　　在前面，我們介紹了各種有關生火的基本知識，不過，最重要的部分卻還沒有談到，這就是：如何將粗粗的柴處理成可以生火的程度。要完成這樣的過程，我們就必須借重刀子、斧頭與鋸子的協助。因此，接下來我們所要介紹的就是有關刀子、斧頭與鋸子的使用與保養方式。
（二）刀子
　　（本章節內容請見下列子章節）
１、刀子的種類
２、刀子的部位
３、刀子使用注意事項
４、刀子的保養
　　經過一次戶外活動之後，折合式刀具握柄部收納刀刃的內溝總會藏污納垢，雖然清理起來很費事，但若要讓您的寶貝刀具下次使用時還能"正常"的操作的話，還是得花點時間按下列步驟仔細清理一番吧！
1.刀子潮溼務必擦乾，以免生銹。
2.瑞士刀平時使用或久置不用時，應定期在關節處，滴潤滑油保養，可使瑞士萬用刀永續使用。
3.瑞士刀內部，不定時用小刷清理乾淨，保持乾淨。
4.保養
1. 用溫水清洗
· 可以加入一些洗潔劑或肥皂粉，細心的將刀具上的鹽份、油脂、污垢等徹底洗淨，在刀具迴轉的部份尤其要特別清理乾淨，之後再以清水洗淨。
1. 用布擦拭乾淨
· 以軟布將刀具拭乾；將布塊纏在細竹籤或棉花棒上，以便伸入細部擦拭，或者亦可直接利用棉花棒予以擦拭。最後還可以用吹風機以冷風吹一吹，務必使之完全乾燥。
1. 以潤滑油注入旋轉軸
· 最後也是保證下次使用時還能將刀具展開的步驟就是上潤滑油了；原則上以用於精密機械的潤滑油較適合，一般市面上最常見的WD-40除銹潤滑劑亦可。上油的時候切忌過量，若沾染到非轉軸部位的話務必將其擦拭乾淨，以免哪天您活動時拿去切食物......
· 5.磨刀方式
· 磨刀的方法有刀口向上、刀口向下及圓形轉動磨刀等，應視刀刃之不同來使用，(刀刃圓弧大者用圓形轉動磨刀法)，磨刀時要用質地比較細緻的磨刀石或細石，同時要不斷加水，以免損害刀刃。
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（三）斧頭
　　（本章節內容請見下列子章節）
１、斧頭的種類
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	1.大斧：露營時，砍伐整棵樹木或將樹幹分段
2.中斧：露營時，砍斷枯樹木或劈材。
3.小斧：露營時，砍斷枯樹木或劈材。


２、使用與保養
　　（本章節內容請見下列子章節）
2.1斧頭的部位
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2.2斧頭的使用分解動作
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	1.將右腳膝蓋著地，使右腳膝蓋、腳尖與左腳形成一個三角形。
	2.握斧姿勢：
握斧頭的時候要將雙手緊握木柴與斧頭，這樣可以增加穩定性。分開握木頭與斧頭時，容易導致手部傷害，同時也較不穩定。
利用斧口2/3的地方抵住木柴前緣。
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	3.舉起木柴與斧頭
	4.向下用力敲到枕木上面。
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	5.如果一斧下去未能將木柴劈裂，則繼續前面步驟，直到將木柴劈裂為止。
	6劈裂.之後，則將斧口調整至裂縫的底端，並重複前面步驟。
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	7.劈到適當程度時，可以用手直接剝開。剝離木頭時，應將斧頭平放於枕木上，不應隨意丟棄。
	8.如果無法使用手將木柴剝離，也可以將斧頭左右扳動，以剝離木柴。
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	9.繼續前面步驟。
	10.將木頭劈成三級柴，以供燃燒。


2.3斧頭的使用與維護
（四）鋸子
　　（本章節內容請見下列子章節）
１、鋸子的種類
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２、用與保養
　　（本章節內容請見下列子章節）
2.1鋸子的部位
[image: file:///Users/chenzhidedemacstudio/Projects/scout-platform/apps/scout-km/media/knowledge/firemaking/c61e618d3af755b4.jpeg]
2.2鋸子的使用與保養
	1. 用鋸:
· 使用鋸子時，要有墊木，並以手或腳固定所鋸木頭的另一端，以防滑滾產生意外，鋸身需保持平整，不要彎曲，以免使鋸身變形。若鋸子有上油，則必先將油抹去後才使用。使用時要注意鋸子的施力方向，鋸子拉回時施力，推出時則放鬆（金工鋸則相反）。
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	攜鋸:
摺合鋸將鋸身摺入鋸柄後放人工具箱或背包內，弓形鋸則可將鋸條卸下攜帶或放入皮套，或用橡皮水管裁成和鋸下來一條的長度，將水管一邊裁開，套入鋸齒成為保護銷，外綁上膠帶或繩子後攜帶，免除傷人。

	傳鋸:
傳遞鋸子時，要以鋸柄向人，注意安全。
	[image: file:///Users/chenzhidedemacstudio/Projects/scout-platform/apps/scout-km/media/knowledge/firemaking/a94334edd6b36cea.jpeg]

	[image: file:///Users/chenzhidedemacstudio/Projects/scout-platform/apps/scout-km/media/knowledge/firemaking/360ea06f3f708cb6.jpeg]
	磨鋸:
因為鋸齒並非在同一直線上，而是單、雙、左、右分開。磨鋸子可用三角銼刀沿著每個鋸齒往外拉，磨完一而再磨另一面。

	護鋸:
鋸子使用後，要將木屑除去，上油(油類不拘)，然後置於工具架或工具箱。
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2.3鋸子的使用分解動作
鋸子的使用姿勢
　　使用鋸子時要先尋找一塊枕木，將要鋸的木頭放在枕木上，同時，要注意下鋸的地方，應該是在枕木的外緣，這樣，鋸子使用起來才會方便。
　　使用鋸子時應該用手與腳固定木頭，以防止因滾動而發生意外。
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✔ 下鋸於枕木外緣
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✘ 下鋸於兩枕木之間
施力要點
　　使用木鋸時，拉回的時候才出力，推出的時候，則輕推即可。
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拉回時出力
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推出時輕推
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