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一、繩子的原料
　　繩結的原料通常可分為兩類，就是人造纖維和天然纖維。
人造纖維
　　包括有尼龍（Nylon）、特麗綾（Terylene）、卡麗綾（Courlene）、士賓士莊（Spunstron）和歐士莊（Ulstron）。五者之中，以尼龍最為通行。
天然纖維
　　包括有大麻（Hemp）、龍舌蘭麻（Sisal）、亞麻（Flax）、黃麻（Jute）、呂宋麻（Manila）、棉（Cotton）和椰殼之纖（Coir）等多種。
