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一、繩頭處理
（一）繩頭結
　　這是最普遍的一種處理繩頭的方式，他使用一條比主繩細的線在主繩上面纏繞。這種繩頭處理的方式可以使用在各式編織或搓捻而成的繩子。
　　在處理時需注意，應該先將繩子綑綁後再切斷。
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選擇一條細線，在主繩上折返後開始緊緊纏繞。
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纏繞到折返點之前，將繩頭穿過繩環中。
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拉緊另一端的繩頭。
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切斷多餘的繩頭。
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在距離線頭少許處切斷繩子。
（二）單結
　　單結是一個簡單方便的繩結，他可以用來作為臨時的繩頭處理，讓鬆脫的繩子不再繼續鬆開來，不過，要記得在使用完繩子之後，還是要用正規的方式將繩頭再次處理。
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（三）八字結
　　八字結在處理繩頭時和單結的功用幾乎相同，在使用完繩子之後，一樣要作適當的處理。
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（四）反穿結
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