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繩結 - 雙套結
分類：繩結與工程 · 作者：陳志南
一、雙套結
　　功用
基本繩結，可運用於方回傑、十字結、剪立結等工程繩結的起始及結束用繩結。
可用來製作臨時擔架。
　　雙套結是一個重要且基本的結，常用於將一繩繫於木樁、桅桿或另一條繩上使用，也是許多繫索結類的開始，又稱為丁香結<CloveHitch>、梯索結<RatlineHitch>、建築工人結<Builder`sknot>.....等。
　　雙套結的特性是：兩端同實施力時，雙套結會越拉越緊。
　　雙套結打法一
　　手上雙套
　　雙套結打法二
　　棍上雙套
　　雙套結
　　與扣環並用，單手打出雙套結
　　三套結
　　三套結
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