繩結 - 剪立結、聯立剪立結
繩結 - 剪立結、聯立剪立結
分類：繩結與工程 · 作者：陳志南
一、剪立結、聯立剪立結
　　又稱起重桿用繫繩<ltLashingforShear>，用於並立兩支以上木桿或製作三角架等。開始和收尾均是雙套結。
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