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分類：繩結與工程 · 作者：陳志南
一、槓桿結
　　一般在做繩梯或類似物件時才用，應注意本結並不是一個安全的結，尤其不可以將結上下顛倒，以免造成滑脫。槓桿結除了製做繩梯之外，在繩工方面也常始用來暫時固定住工具，方使拉緊繩索，所以又稱為繩針套結<MarlinespikeHitch>。
　　1．繩子交叉成一個圈。
　　2．在上的繩子繞至圈中間。
　　3．拉起在中間的繩子，將棍子從洞穿出。
　　4．完成圖(正面)。
　　5．完成圖(側面)。
　　備註：B一定要在下面
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